(WRQ 02 A ->85) (WRQ 02 B ->69)

Server Port 69

Port 68

B

Client A

C

(Ack, BL 00, TID B -> A) (Ack, BL 00, TID C -> B)

(Data, BL 01, TID A -> B) (Data, BL 01, TID B -> C)

(Ack, BL 01, TID B -> A) (Ack, BL 01, TID C -> B)

(Data, BL 02, TID A ->B) (Data, BL 02, TID B -> C)

(Ack, BL 02, TID B -> A) (Ack, BL 02, TID C -> B)

(Data, BL 03, TID A ->B) (Data, BL 03, TID B -> C)

Duplicate

AcK

packet

(Ack, BL 03, TID B -> A) (Ack, BL 03, TID C -> B)

(Ack, BL 03, TID B -> A) (Ack, BL 03, TID C -> B)

(Data, BL 04, TID A ->B) (Data, BL 04, TID B -> C)

(Ack, BL 04, TID B -> A) (Ack, BL 04, TID C -> B)